

**ΠΟΡΤΕΣ**

**LAMINATE**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙKA**

**Κατασκευή φύλλου πόρτας:** Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεµισµένο µε σταθεροποιητικό πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυµµένο και από τις δύο πλευρές µε MDF.

**Κατασκευή κάσας:** Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα - πλακέ.

**Τελείωµα - φινίρισµα:** Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται µε φιλµ laminate σε τέσσερα χρώµατα:·1)Κερασιά - Οξιά (λεία επιφάνεια). 2)Rovere - Wenge (ανάγλυφη επιφάνεια)

**Στάνταρ εξοπλισµός:** Τρεις µεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο. Τα χρώµατα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

**Επιπλέον εξοπλισµός:** Αλλαγή χρώµατος σιδηρικών από κίτρινο σε inox. Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί µε τρεις ρυθµίσεις σε κίτρινο και inox. Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηµατοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική. Βέργα αλουµινίου 10mm x 3mm, 5mm x 3mm. Πλαίσιο τζαµιού - Πλαίσιο ταµπλά.

**Διαστάσεις πόρτας:** Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm. Για µεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης. Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη µε πρεβάζι έως 2,19cm). Η γκάµα συµπληρώνεται µε συρρόµενη πόρτα και πατάρια.